{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,4,0],[6,0,8,0],[10,0,13,0],[15,0,17,0],[19,0,21,0],[23,0,25,0],[27,0,28,0],[30,0,34,0],[36,0,38,0],[40,0,42,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["周山河初中电线清单"]
["序号","规格","相线","单位","数量"]
[1,"WDZ-BYJ-10","火线（红）","m",139]
[null,"WDZ-BYJ-10","零线（蓝）","m",46]
[null,"WDZ-BYJ-10","接地（双色）","m",46]
[]
[2,"WDZ-BYJ-16","火线（红）","m",74]
[null,"WDZ-BYJ-16","零线（蓝）","m",26]
[null,"WDZ-BYJ-16","接地（双色）","m",26]
[]
[3,"WDZ-BYJ-2.5","火线（红）","m",26282]
[null,"WDZ-BYJ-2.5","零线（蓝）","m",29782]
[null,"WDZ-BYJ-2.5","接地（双色）","m",29782]
[null,"WDZ-BYJ-2.5","控制线（白）","m",11463]
[]
[4,"WDZ-BYJ-4","火线（红）","m",12260]
[null,"WDZ-BYJ-4","零线（蓝）","m",11400]
[null,"WDZ-BYJ-4","接地（双色）","m",11400]
[]
[5,"WDZ-BYJ-6","火线（红）","m",4000]
[null,"WDZ-BYJ-6","零线（蓝）","m",2900]
[null,"WDZ-BYJ-6","接地（双色）","m",2900]
[]
[6,"WDZN-BYJ-1.5","火线（红）","m",2632]
[null,"WDZN-BYJ-1.5","零线（蓝）","m",2632]
[null,"WDZN-BYJ-1.5","接地（双色）","m",2521]
[]
[7,"WDZN-BYJ-16","火线（红）","m",70]
[null,"WDZN-BYJ-16","零线（蓝）","m",24]
[]
[8,"WDZN-BYJ-2.5","火线（红）","m",9760]
[null,"WDZN-BYJ-2.5","零线（蓝）","m",8550]
[null,"WDZN-BYJ-2.5","接地（双色）","m",8550]
[null,"WDZN-BYJ-2.5","控制线（白）","m",469]
[null,"WDZN-BYJ-2.5","充电线（黑）","m",8200]
[]
[9,"WDZN-BYJ-6","火线（红）","m",141]
[null,"WDZN-BYJ-6","零线（蓝）","m",79]
[null,"WDZN-BYJ-6","接地（双色）","m",79]
[]
[10,"WDZN-BYJ-4","火线（红）","m",1633]
[null,"WDZN-BYJ-4","零线（蓝）","m",1526]
[null,"WDZN-BYJ-4","接地（双色）","m",1526]
[]
[11,"UTP五类线",null,"m",535]
[12,"NH-RVSP-4*1.5",null,"m",4120]
[13,"NH-RVS-2*1.5",null,"m",613]
[14,"NH-RVSP-2*1.5",null,"m",613]
[15,"WDZN-RVS-2*1.5",null,"m",1600]
[16,"WDZN-RVS-4*1.5",null,"m",270]
[17,"WDZN-RYJS-2*1.5",null,"m",2380]
[18,"WDZN-RYJS-2*2.5",null,"m",97]
[19,"WDZN-RYJS-4*1.0",null,"m",33]