{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目报价"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目报价","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[22,0,22,7],[26,0,27,0],[37,0,37,7],[41,0,42,0],[52,0,52,7],[53,1,53,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泰州体育公园比赛照明投标清单"]
["序号","产品名称","品牌","品牌及型号","数量","单位","单价","合计"]
["体育场照明灯具清单"]
[1,"场地投光灯（金卤灯）",null," 2000W ",256,"套"]
[2,"LED观众席投光灯",null,"200W ",136,"套"]
[3,"LED应急照明投光灯",null," 305W   ",50,"套"]
[4,"12路开关模块",null,null,32,"套"]
[5,"4路开关模块",null,null,2,"套"]
[6,"以太网关",null,null,2,"套"]
[7,"直流电源",null,null,6,"套"]
[8,"电源冗余模块",null,null,3,"套"]
[9,"以太网交换机",null,null,3,"套"]
[10,"光缆熔接盒",null,"四口",2,"套"]
[11,"光缆熔接盒",null,"八口",1,"套"]
[12,"触摸屏面板及模块控制",null,null,1,"套"]
[13,"以太网关",null,null,1,"套"]
[14,"控制箱开关",null,"紧急启动（安装于配电箱表面）",5,"套"]
[15,"总控软件",null,null,1,"套"]
[16,"主控电脑（含桌椅）",null,"CPU i710700,硬盘容量256G,内存16G，win10操作系统",1,"套"]
[17,"网络机柜",null,null,3,"套"]
[18,"第三方检测费",null,"暂定按实际开票金额结算",1,"次"]
[null,"小计",{"$nulls":5},0]
["体育馆照明灯具清单"]
[1,"体育馆投光灯（金卤灯）",null," 1000W",248,"套"]
[2,"LED观众席投光灯 ",null," 200W ",60,"套"]
[3,"LED应急投光灯",null," 70W ",44,"套"]
[4,"LED训练场投光灯",null," 380W",20,"套"]
[null,"LED训练场投光灯",null,"120W  ",6,"套"]
[5,"带屏显控制面板",null,null,2,"套"]
[6,"12路开关模块",null,null,15,"套"]
[7,"4路开关模块",null,null,2,"套"]
[8,"转换器",null,null,1,"套"]
[9,"主控电脑（含桌椅）",null,"CPU i710700,硬盘容量256G,内存16G，win10操作系统",1,"套"]
[10,"网络机柜",null,null,1,"套"]
[11,"总控软件",null,null,1,"套"]
[12,"第三方检测费",null,"暂定按实际开票金额结算",1,"次"]
[null,"小计"]
["游泳馆照明灯具清单"]
[1,"游泳馆投光灯(金卤灯) ",null," 1000W ",112,"套"]
[2,"LED观众席投光灯 ",null," 200W ",20,"套"]
[3,"LED应急投光灯",null,"  70W",16,"套"]
[4,"LED训练场地投光灯",null,"380W",14,"套"]
[null,"LED训练场地投光灯",null,"  70W ",4,"套"]
[5,"带屏显控制面板",null,null,2,"套"]
[6,"12路开关模块",null,null,8,"套"]
[7,"主控电脑（含桌椅）",null,"CPU i710700,硬盘容量256G,内存16G，win10操作系统",1,"套"]
[8,"网络机柜",null,null,1,"套"]
[9,"总控软件",null,null,1,"套"]
[10,"转换器",null,null,1,"套"]
[11,"第三方检测费",null,"暂定按实际开票金额结算",1,"次"]
[null,"小计"]
[null,"总价"]
[]
["备注","1、本报价含增值税发票，含运费。"]